|  |
| --- |
|  |

Logo

Description automatically generated with low confidence

Verkehr und Infrastruktur (vif)

|  |
| --- |
| Gesuch um Strassenaufbruchbewilligung  (Springen mit F11) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ausführungsort | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse: | | | | | | | | | | | Koordinaten: | | |
| PLZ / Gemeinde / Ortsteil: | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Bauobjekt (Zutreffendes ankreuzen) | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserleitung | | Kanalisationsleitung | | | | | Kabeltrasse | | | | | |  |
| Ersatz | | Reparatur | | | | | Kabelzug | | | | | | Unterstossung |
| 3. Termine | | Baubeginn: | | | | | | Ende der Bauarbeiten: | | | | | |
| Unternehmer: | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Sicherungsmassnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Der unterzeichnende Gesuchsteller hat von den Sicherungsmassnahmen (Normenblatt SN 640 886) Kenntnis genommen. Er erklärt sich bereit, jegliche Haftung für Folgen und Schäden gegenüber dem Staate und Drittpersonen zu übernehmen. Die Strasse ist sauber zu halten. Die Signalisation ist mit der Dienststelle vif, Team Verkehrsmassnahmen, abzusprechen (Telefon 041 318 12 12). | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Bauleitung: |  | | | | | | | | | Bauherr: (Stempel / Unterschrift) | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | |
| Kontaktperson: |  | | | | Tel. | | | | |  | | | |
| E-Mail Adresse: |  | | | | | | | | | Ort / Datum: | | | |
| 6. Gesuchsunterlagen | | | | Situationsplan 1:500 | | | | | | | |  | |
| Strassenaufbruchbewilligung | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Auflagen Instandhaltung | | | | | | | | | | | | | |
| **Fahrbahn:** Die Instandstellungsarbeiten sind umgehend durch eine fachlich ausgewiesene Strassenbauunternehmung auszuführen. [Richtlinie 731.202 “Belagsinstandstellung bei Gräben“](https://vif.lu.ch/-/media/VIF/Dokumente/Download/Fachordner/Strassen/731202_Belagsinstandstellung_bei_Aufgrabungen.pdf?la=de-CH). Der Belagsaufbau hat gemäss [Richtlinie 731.201 "Standardaufbauten Beläge“](https://vif.lu.ch/-/media/VIF/Dokumente/Download/Fachordner/Strassen/731_201_Standardaufbauten_Belaege.pdf?la=de-CH) zu erfolgen. | | | | | | | | | | | | | |
| **Gehweg, Rad-/Gehweg:** Der Deckbelag ist auf die ganze Breite des Gehweges resp. Rad-/Gehweges und auf eine Länge von mindestens 1.40 m zu ersetzen. | | | | | | | | | | | | | |
| **Allgemein:** Bis zur Fertigstellung der Belagsarbeiten darf die Signalisation nicht entfernt werden. Nach Abschluss der Arbeiten ist das Strasseninspektorat schriftlich zu informieren. Bewilligte und konzessionierte Bauten und Anlagen stehen im Eigentum des Berechtigten und werden von diesem gemäss § 24 StrG (SRL Nr. 755) unterhalten. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Entscheid | | | Das Gesuch wird bewilligt | | | | | | Das Gesuch wird nicht bewilligt | | | | |
| Begründung: | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeverwaltung Knutwil  Abteilung Bau und Infrastrukturen | | | | | | | | | | | | | |
| Büelstr. 3, 6213 Knutwil  Tel. 041 925 82 84  infrastrukturen@knutwil.ch | | | | | | | | | | | | | |
| Knutwil, | | | | | | Unterschrift: | | | | | | | |